Вариант - 1  
1/95040M

Вариант - 2  
21/11C

Вариант - 3  
1/2700C

Вариант - 4  
1/10M