Вариант - 1  
a) 21/11C

Вариант - 2  
a) 1/660C

Вариант - 3  
a) 1/66M b) 1/1995840

Вариант - 4  
a) 1/5544C

Вариант - 5  
a) 1/45M b) 1/75600

Вариант - 6  
a) 1/45M b) 1/302400

Вариант - 7  
a) 1/66M b) 1/332640

Вариант - 8  
a) 1/55M b) 1/3326400

Вариант - 9  
a) 7/156C

Вариант - 10  
a) 1/3C

Вариант - 11  
a) 1/52416C

Вариант - 12  
a) 1/66M b) 1/9979200

Вариант - 13  
a) 1/45M b) 1/907200

Вариант - 14  
a) 28/3C

Вариант - 15  
a) 7/156C

Вариант - 16  
a) 1/45M b) 1/907200

Вариант - 17  
a) 1/55M b) 1/3326400

Вариант - 18  
a) 1/66M b) 1/1995840

Вариант - 19  
a) 7/22C

Вариант - 20  
a) 21/11C